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Абразионный процесс береговой зоны, относится к разряду деструктивных и изучение его основных особенностей, во многом диктуется прикладным аспектом береговой науки. По характеру эволюции северное побережье Самбийского полуострова является абразионным, т.к. отступание береговых уступов в той или иной степени наблюдается вдоль всего побережья от мыса Таран до корневой части Куршской косы. Берег расчленён серией слабовогнутых береговых дуг, что позволяет определять его как абразионно-бухтовый. Расчленение береговой линии предопределено особенностями геологи​ческого строения побережья. Мысы сложены плотными валунными суглинками, а вогнутостям берега соответствуют участки распрост​ранения легкоразмываемых песчано-глинистых отложений.
Действия волновых течений имеют большое значение в формировании рельефа береговой зоны северного побережья Самбийского полуострова. Однонаправленный вдольбереговой перенос, направленный в сторону северных и северо-восточных секторов преобладает при доминирующем ветро-волновом режиме. При усилении волнения, а так же при его развороте от западных румбов к северо-западным, вдольбереговое течение становится неустойчивым, вследствие возникновения градиента уровня [1]. Посредством компенсационных течений, во время экстремальных волнений, осуществляется перенос песчаных наносов в центральные части бухт и в дальнейшем за пределы береговой зоны, о чём говорят результаты натурных экспериментов [2]. На подводном береговом склоне наблюдается постоянный дефицит наносов, что обусловливает интенсивную абразию береговых уступов и подводного берегового склона.

Для исследуемого участка береговой зоны актуальным является выявление зон абразии и аккумуляции на подводном береговом склоне с последующим выделением соответствующих береговых участков. Форма профиля дна абразионно-бухтового берега является результатом совместного воздействия абразионных и аккумулятивных процессов. Форма абразионного профиля представляет собой выпуклую кривую, уклон которой возрастает от уреза в сторону моря. Аккумулятивный профиль, сформированный определённым волнением, представляет собой вогнутую кривую, крутизна которой возрастает при приближении к берегу. Аккумулятивный профиль, измеренный при фоновых волнениях, в своей нижней части отражает воздействие предшествующего максимального шторма. На подводном береговом склоне абразионно-бухтового берега один тип профиля переходит в другой без заметных перегибов в рельефе дна. Для определения характера смены одного типа рельефа дна другим, предлагается использование профиля относительного динамического равновесия подводного берегового склона, сложенного прибрежно-морскими наносами. Предлагается использование двух расчётных профилей (рис.1):

1. Штормовой профиль относительного динамического равновесия для расчёта необходимого материала отсыпки искусственного свободного пляжа [6]. Основными параметрами для расчёта являются – высота максимальных среднемноголетних волн (h=5.4м), период волн (T=10c), медианный диаметр прибрежно-морских наносов в центральных частях бухт (Md=0.3мм) [2,4].

2. Профиль Р.Дина, основывающийся на принципах сохранения массы и энергии [5,7]. Основными параметрами для расчёта являются - медианный диаметр прибрежно-морских наносов в центральных частях бухт (Md=0.3мм) [2], глубина замыкания (глубина ниже которой не фиксируются изменения морфометрии дна при ежегодных промерах, d=12.5 м).
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Рис.1. Совмещение природного профиля дна в центральной части бухты с расчетными профилями относительного динамического равновесия.

Совмещение природного профиля с расчетными отражает их сходимость в нижней части подводного берегового склона. В  приурезовой и средней части профиля измеренные отметки глубин лежат выше расчётных. Рельеф дна в нижней части профиля отражает воздействие максимальных волнений штормового периода, а ближе к берегу отражает результат выноса прибрежно-морских наносов вдольбереговыми компенсационными течениями. Рассмотрение положения природного профиля относительно расчётных моделей в плане [3] позволит перейти к выявлению участков преобладания аккумуляции и абразии на подводном береговом склоне.
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Rating methods of abrasion bay coast dynamic
(by example of northern coast of the Sambian peninsula)
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The northern coast of the Sambian peninsula is of abrasion type and undergoes destruction by extremely high waves. The stability of shores depends on sediment budget in the coastal zone.  In this article the author offers rating method of separation of abrasion zones on the continental slope using equilibrium beach profile. 
