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Важнейшая роль использования аэрокосмических технологий в исследованиях суши в настоящее время общеизвестна - результаты отражены в многочисленных зарубежных и отечественных публикациях, в то же время, возможности методов дистанционного зондирования при изучении побережий и открытых акваторий все еще недостаточно изучены.

Наряду с этим, во всем мире увеличивается потребление морепродуктов, в том числе и морских водорослей. Морские водоросли нашли применение также в медицине и в парфюмерии. Особую ценность представляют бурые водоросли, ламинарии и фукусы.

Наша страна обладает значительными запасами водорослей, авторы еще в 80-х годах проводили исследования на Белом море и принимали участие в разработке «Методики использования материалов специализированной аэрофотосъемки морского дна для выявления промышленно важных видов морских водорослей и определения  их запасов». 

За прошедшие три десятилетия в развитии дистанционных методов произошли большие изменения, значительно расширившие их возможности. Используя новые аэро- и космические съемочные системы, особенно многоспектральные сверхвысокого разрешения, и широкие возможности современных компьютерных технологий обработки материалов дистанционного зондирования (МДЗ), можно получить гораздо более качественные и полные сведения о запасах водорослей. Современные растровые и векторные географические информационные системы (ГИС) позволяют представлять и анализировать ДДЗ в заданных географических координатах и визуализировать созданные карты в различных масштабах вплоть до м-ба 1: 2000.

В 1980-84 гг. была проведена аэрофотосъемка большей части побережья Белого моря и Кольского побережья Баренцева моря. На северном побережье Кольского полуострова четкие изображения морского дна с полями ламинарии были получены до глубин 15м. На Белом море, в водах с меньшей прозрачностью, ( до глубин 5-10м. Полученные МДЗ позволили выделить площади зарослей водорослей, определить их проективное покрытие и, с использованием данных полевых замеров биомассы, оценить запасы водорослей. 

Проведенные исследования показали ряд преимуществ использования дистанционных методов. Области развития водорослевых плантаций обусловлены геоморфологическими особенностями строения дна, глубиной, течениями и другими природными факторами. Повторные/периодические аэрокосмические съемки дают возможность отслеживать динамику водорослевого покрова, осуществлять контроль промышленной эксплуатации водорослевых ресурсов, и могут служить основой для долгосрочного промыслового прогнозирования и проведения природоохранных мероприятий. По результатам работ 80-х годов была разработана крупномасштабная промысловая карта распределения водорослевых полей Белого моря, а выявленные и закартированные геолого-геоморфологические особенности прибрежного мелководья позволили определить участки, пригодные для размещения марихозяйств.
Отметим, что изучения по МДЗ геолого-геоморфологического строения морского дна, является важной составляющей в исследовании прибрежных мелководий и водорослевых ресурсов, поскольку рельеф дна и состав донных грунтов напрямую связан с наличием, количеством и даже видовым составом донной растительности.

Летом 2003 г. авторы участвовали в комплексных экспедиционных исследованиях организованных и проводимых ПИНРО в южной части Белого моря. Комплекс работ включал полевые наблюдения и оценку биомассы водорослей на осушке, подводные водолазные исследования и аэросъемку прибрежной зоны с использованием цветной цифровой камеры Nikon D1X. Обработка и тематическое дешифрирование МДЗ проводились с использованием современных растровых ГИС (ERDAS, IDRISI, ENVI). Выделение площадей, занятых водорослями, осуществлялось путем расчета вегетационного индекса NDVI и использования различных алгоритмов классификации изображений.
Дальнейшее развитие технических средств и методов дистанционных исследований Земли, позволило получить и проанализировать соответствующие МДЗ, модернизировать и адаптировать разработанную методику для картирования водорослевого покрова на Дальнем Востоке в прибрежной зоне острова Сахалин.
Следует отметить, что для оптимизации результатов дистанционных съемок необходимо их тщательное планирование с учетом режима съемки, гидрометеорологических условий, условий освещенности, характеристик водных масс, геоморфологических особенностей исследуемого прибрежного мелководья и др. факторов.
В докладе приводятся результаты использования современных аэрокосмических и компьютерных технологий для картирования  прибрежных зон Белого и Японского морей. Наличие современной аэро- и космической съемочной аппаратуры и современных средств обработки МДЗ, а также большого объема архивных данных аэрофотосъемки побережий Белого, Баренцева, Охотского и Японского морей, охватывающих последние три десятилетия,  представляют широкие возможности для продолжения и дальнейшего развития исследований в этом направлении, в частности,   для анализа и картирования динамики водорослевого покрова.
Особый научный и прикладной интерес представляет данные современных комплексных аэросъемок. Комплексная аэросъемка прибрежных зон Японского моря (в районе о. Сахалин), с использованием трех цифровых камер, лидарной и тепловой аппаратуры, была осуществлена в 2009 г. Предварительный анализ полученных МДЗ позволяет заключить, что в данном случае представляется возможным провести более точную дифференциацию видового состава водорослей и геоморфологических особенностей строения дна и оценить распространение водорослей по глубине, а также повысить достоверность картирования и оценки запасов водорослей.
В заключение отметим, что в настоящее время в мировой практике обычно изучение и картирование водорослевого покрова производится в качестве одной из постоянных составляющих в процессе комплексного изучения, картирования и мониторинга прибрежных зон. Целью такого изучения является создание систем комплексного рационального управления и использования ресурсов морских прибрежных зон.
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The possibilities of the using of aerial and space technologies are considered for detection, study and mapping of fields of submerged aquatic vegetation in shallow near coastal areas and also for assessment of theirs industrial potential. Methods of the receiving and processing of remote sensing data are discussed. The results from the using of modern aero-space and computer technologies for mapping of coastal zones shallows of the White Sea and the Japanese Sea are presented.

