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Известно, что пространственное распределение литологических параметров осадков и морфометрии подводного склона являются интегральными характеристиками морфо-литодинамических процессов. Характер их распределения на восточном побережье Гданьского залива (Самбийский п-ов - Вислинская коса) был исследован АО ИОРАН в 2008-2009гг. при участии польских коллег из института водного строительства (Гданьск) в 2009г. При анализе использованы также материалы ранее проведенных морфо-литологических исследований на побережье Самбии в 1971-1978гг [1, 2] и в 2005-06гг [3], и на Вислинской косе в 2006-2007гг [4]. Основные закономерности их распределения изложены ниже.

В береговой зоне восточной части Гданьского залива в целом прослеживается тенденция уменьшения крупности осадков с севера на юг, и от пляжа в сторону моря.

На всем протяжении Самбийского по-ва пляж сложен хорошо сортированным (S0=1.25-1.5) среднезернистым песком (СЗ, 0.25-0.50 мм) с медианным диаметром D50 =0.25-0.31мм. Его содержание в осадках достигает 75-90%. На подводном береговом склоне (ПБС) крупность наносов максимальна на абразионном участке м. Таран - бухта Донская: в прибрежной полосе от 1м до 10-12м преобладают среднезернистые пески с примесь крупной фракции (D50 =1.12 мм), глубже 12м распространены валунно-глыбовые банки и поля гравийно-галечных наносов. К югу поля песка расширяются [2], а крупность вблизи уреза уменьшается, - до D50 = 0.32 мм вблизи Балтийска. В центре Янтарно-Балтийской вогнутости в приурезовой полосе (Н=1.5м) наблюдается локальный минимум крупности (D50=0.17мм) с максимальной S0=1.5. Здесь и южнее на дне до глубин 15-18м явно преобладает (до 90%) хорошо сортированный мелкозернистый (МЗ, 0.10-0.25 мм) песок с медианным диаметром D50 = 0.14-0.18 мм. Лишь вблизи северного мола Балтийска в прибрежной полосе протяженностью 2-3 км, до глубин 5м залегают СЗ пески (D50 =  0.36-0.42 мм) [3].
Одновременно с расширением поля песчаных наносов происходит уменьшение уклонов ПБС от м Таран на юг. Наиболее крутые склоны наблюдаются на участке м. Таран - б.Донская, и напротив мысов (до 0.025-0.035),  самые пологие (до 0.008) - в центре Янтарно-Балтийской вогнутости; у Балтийска уклоны незначительно увеличиваются, до 0.009 -0.012 .
Подводные валы начинают формироваться в месте сброса пульпы Янтарного комбината. Возвышение валов здесь менее 1м, удаленность берегового вала от уреза 100-150м, мористого – 250-350м, глубины над гребнями 2.5 – 5.5м. Напротив мысов и в вершине Янтарно-Балтийской дуги (Хмелевка-Танкитино) валы деградируют и исчезают. Южнее они вновь появляются, но менее развиты. Их вершины удалены на расстояние 100-120м и 200-250м, с глубинами над вершиной 1.5 – 2м и 3-3.5м и возвышением гребня не более 0.5м.

 На Вислинском побережье самые крупные наносы локализуются вблизи южного мола (на пляже и на дне). С продвижением на юг, к границе, их крупность уменьшается, но темпы изменения на пляже и на ПБС Вислинской косы различны. 

Пляж вблизи мола сложен хорошо сортированным (S0=1.22-1.33) СЗ песком (84%, D50=0.31 мм). На протяжении 10 км от мола еще преобладает СЗ песок (D50=0.30-0.28 мм); на удалении 18 км от мола содержание МЗ и СЗ фракций одинаково (D50=0.24 мм), а в 3-5 км от границы (20-22 км от мола) уже доминирует МЗ песок (D50 = 0.22 мм). 
В приурезовой полосе (Н = 0.3-1.5м) Вислинской косы доля СЗ песка уменьшается с севера на юг - с 68% до 38%, а МЗ песка увеличивается - с 33% до 59%. Однако средний размер осадков варьирует: на северном 9 км участке он уменьшается (D50  = 0.31-0.18 мм), на следующем 9 км участке он увеличивается (D50.= 0.18 - 0.23мм), а вблизи границы опять уменьшается до D50 = 0.16 мм. Сортированность на всем участке хорошая (S0=1.35-1.49) и меняется в противофазе с крупностью наносов. Чередование крупности осадков в основании бермы пляжа  наблюдалось также на польской части Вислинской косы [4].
На дне вблизи южного мола наблюдаются поля крупнозернистого песка (КЗ, 0.5-1мм), гравия и гальки (1-100мм); на глубинах 12-18м они наблюдаются постоянно, а на мелководье (Н=1-6м) периодически заносятся мелким песком. Однако на расстоянии 3км от мола и далее к югу, на подводном склоне уже доминирует МЗ песок, его содержание в донных осадках достигает 85%, с S0=1.32-1.97 [3]. 

Уклоны дна также максимальны вблизи южного мола Балтийска (0.020-0.025). Далее на юг уклон быстро уменьшается до 0.015-0.012. Подводный вал начинает зарождаться на расстоянии 1-1.5 км к югу от мола; в 3-3.5 км он уже развит: удаленность гребня -350м, возвышение – 2м, глубина над вершиной- 5м. Однако на удалении 17-20 км от мола вал исчезает и вновь появляется на расстоянии 22 км, т.е. в 3км от границы. 
Наблюдаемые в вершине Янтарно-Балтийской дуги минимум крупности наносов, деградация подводных валов, минимальный уклон ПБС, а также преобладание придонных течений на север, измеренных АО ИОРАН в окрестностях молов Балтийска в 2003-2005гг, позволили сделать заключение, что этот район является местом конвергенции результирующих вдольбереговых потоков наносов с севера и с юга. 

Чередование крупности и сортированности донных наносов, наличия и отсутствия подводных валов вдоль Вислинской косы позволили предположить преобладание здесь разнонаправленных миграционных подвижек и вихревых циркуляций. 
Уточнено влияние молов на динамику течений и потока наносов, прекращающееся в 3 - 4 км от молов, т. е. на расстоянии 3-4 длин мола.
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Study results of a spatial distribution of the grain-size and sorting coefficient for the deposits on the beach and underwater slope, and also for the Sambian΄s western shore morphometry and Vistula Spit in Russia part are presented. The convergence zone of the resulting streams of deposits north of Baltiysk region is conducted. The prior hypothesis of the prevalence of migratory and whirlwind circulations along the shore zone of Vistula spit is put forward. It is noticed that entrance moles of Baltijsk considerably impact on the coastal processes at the length of  3-4 km.
